ТЗ бот

1. Выбор материала трубы

Варианты:

Толщина 1мм или 0,5мм  
Нерж+нреж

Нерж+Оц

1. Выбор внутреннего диаметра
2. Выбор как он пойдет через стену или через потолок

Если через стену (это как мы с тобой собирали), **то**

1. Дальше начинаем собирать дымоход, начинается с голой трубы, которая идет в помещении

На этом этапе нужно предлагать выбор между трубами:

Метрова

Пол метра

Четверть метра

Угол 90 гр

Угол 45гр

Переход моно-термо (появляться выбор внешенго диамтера, может быть как 150/210 так и 150/250)

1. После этого идет выбор только из сэндвич труб

Метровый сэндвич

Пол метра

Четверть метра

Угол 90гр

Угол 45гр

Тройник 90/45гр\*, к нему сразу предложение взять конденсатосборник

\*Когда человек выбирает тройник следующим этапом ему дают добавить несколько элементов

Монтажная площадка, к ней система сразу должна предложить взять опору и кранштейны (есть удлиненные, цены на них в файле нет)

После этого у человека выбор

Метровый сэндвич

Пол метра

Четверть

Угол 45

Угол 90

Каждые три метра опора+кранштейн

Зонт